<60F->[ka] = cq de hb9htc = ge dr yl, swl es om. Es folgt das Morsetraining des htc, helvetia telegraphy club, Uebung Nr. 67 = NW Tempo 45/9 wpm<45F60w3000> <w0>= Es kommt ein Vogel daher geflogen. Was ist es wohl? EinSpatz? Nein, es ist ein Fink. Es ist sogar ein Bergfink. = fink spatz amsel kraehe elster schwalbe drossel u.s.w. + de hb9hTc = NW Tempo 60/12 wpm<60F70w3000> <w0>= Als ich kuerzlich auf dem 40 m Band war, da merkte ich erst, wie beliebt dieses Band in Wirklichkeit bei den Radioamateuren ist. Da war was los. Auch zwischen 7030 kHz und 7040 kHz, das ja neu fuer CW-only reserviert ist, gab es viel zu hoeren. Es ist das bevorzugte Band bis weit in die Nacht hinein. + de hb9hTc = NW Tempo 80/16 wpm<80F-w3000> <w0>= 3454g jio23 crjio = Hast Du Dich schon vorbereitet fuer die Teilnahme am NMD? Oder ueberlegst du Dir noch, wo dein QTH liegen soll? Gut - du hast noch Zeit. Aber bedenke, die Zeit laeuft, manchmal nur zu schnell. Auf jedenfall solltest Du dir die webseite der NMD-Kommission mal genau anschauen. Viel Wissenswertes und Nuetzliches findest Du dort. Also - nichts wie los. = 800 mtr, 6 kg, QTCs bereitstellen + de hb9htc = NW Tempo 100/20 wpm<100w3000> <w0>= Wie waere es mit einem Ausflug an den Lago d'Iseo? Aber bitte nicht mit dem eigenen Auto. In Italien ist naemlich neu eine Autobusverbindung von Tirano nach Edolo verfuegbar. Also - mit der RhB ueber St. Moritz via Bernina und Poschiavo nach Tirano fahren. Hier ev. uebernachten. Dann geniesst man die Fahrt mit dem Bus von Tirano ueber den Passo Aprica nach Edolo. Hier umsteigen in den Stadler-Rail-Zug Edolo - Brescia. Durch das Val Camonica, Unesco-Erbe seit 1978, ist der Lago d'Iseo so ganz nahe ans Engadin gerückt. + de hb9htc = NW Tempo 120/24 wpm<120w3000> <w0>= Neulich, als wir in La Chaux-d'Abel in den Ferien weilten, wollten Hans hb9uh und ich (HB9DEO) mit verschiedenen Antennen etwas experimentieren. Das QTH war sehr geeignet dafuer, auf ca. 1000 M. ue. M. gelegen und auf der Kuppe eines Huegels. Wir hatten eine von uns so genannte FD5 (Windom fuer 160m bis 10m), eine FD4-Windom 80 bis 10 m und einen Dipol zwei mal 20 mtr lang. Mit den beiden Windoms, die wir manuell anpassten, waren wir soweit zufrieden. + de hb9htc = NW Tempo 140/28 wpm<140w3000> <w0>= Auf dem 160m und dem 80m Band war aber sehr wenig Aktivitaet. Zwischen den beiden Windoms konnten wir keine markanten Unterschiede feststellen. Die uns gegebenen Rapporte glichen sich ziemlich genau. Die Antennen waren in ca. 22 m Hoehe montiert und als inverted-vee abgespannt. Mit dem Dipol bekamen wir aber auf allen Baendern eindeutig die besseren Rapporte. Montage und Abspannung des 2 x 20 m Dipols waren gleich wie die Windoms. Am Einspeisepunkt montierten wir hier einen Coupler. Wir waren begeistert von den guten Rapporten und dem einfachen Abstimmen dieses Dipols. + de hb9hTc <60F70w3000> <w0>= Das war das woechentliche Morsetraining des hTc, Uebung Nr. 67. = dr op, cuagn next Monday = info: www.htc.ch, 73 de hb9htc [ar]